附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 交货期限 | 交货期合同签订之后30天内 |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 | 图片 | 单位 | 数量 | 子项含税单价（元） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两轮电动巡逻车 | 品牌：建豪 /稳骑/爱立新 | 电池：60V20A铅酸蓄电池： 速度：39km/h 规格尺寸：1780\*675\*1090mm |  | 辆 | 7 |  |  |
| 2 | 四轮电动巡逻车 | 品牌：兴利龙/杭驰 | 电池：免维护动力电池100AH；6只/48V； 最高速度：30km/h 规格尺寸：2900\*1380\*1620mm 充电时间：8-10小时（放电率80%） |  | 辆 | 1 |  |  |
| 3 | 保安户外可移动岗亭 | 品牌：订制 | 尺寸：2.0\*2.0m 钢结构岗亭，窗户：优质铝合金，钢化玻璃 |  | 座 | 2 |  |  |
| 4 | 驾驶式洗地机 | 品牌： 卡赫/ 百汰/橙犀 | 清洁效率；2300m²/h 触地压力；20kg 电池当次连续工作；3.6h 爬坡率；高达8% 吸趴宽度；850mm 盘刷宽度；510mm 水箱配置：120L清水箱和污水箱 |  | 辆 | 2 |  |  |
| 5 | 扫地车 （天能免维护电瓶） | 品牌：洁尼卡/ 百汰/扬子 | 工作时间；4-5h 清扫宽度；2000mm 清扫效率；16800m²/h 尘箱容量；200L |  | 辆 | 4 |  |  |
| 6 | 三轮车高压洗地机 | 品牌：德源/力创/爱瑞特 | 水箱：700L 尺寸：3065\*1100\*1500mm 电机功率：4000w 行驶里程：≤50km/h 行驶速度：≥30km/h 工作时长：3-6h 电池：60V65A锂电池 |  | 辆 | 2 |  |  |
| 7 | 环卫保洁三轮车 | 品牌：环盾/智博/洁信 | 产品名称：500升保洁车带蓬款 电池：超威免维护铅酸电池 电机：580W 容积：500L 控制器：12# 全车尺寸：243\*95\*165cm（长x宽x高） 车厢尺寸：118\*79\*71cm（长x宽x高） |  | 辆 | 3 |  |  |
| 8 | 不锈钢高压洗地盘 | 品牌：艾隆/金日 | 材质：不锈钢、工程塑料 用途：高压清洗机、大面积清洁 重量：11.45KG 耐压：最大使用压力27.5Mpa  流量：30.2L/min |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 工作手机 | 品牌：荣耀/OPPO/小米 | 一亿像素超清主摄 前置800万像素镜头 200万像素景深镜头 |  | 台 | 12 |  |  |
| 10 | 工程园区抢修电动车 | 品牌：雅迪/新日/9号 | 电池：23Ah 最高时速：50-70KM/h 规格：1700\*680\*1080mm |  | 辆 | 2 |  |  |
| 11 | 电动三轮车 | 品牌：宗申/国威/远超 | 电机：B124芯动力3.0T电机车厢：1700\*1210\*420MM |  | 辆 | 2 |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |